INF3610 : Laboratoire 3

* Rémi Latapy 1808155
* Marvens Toussaint 1624599

# Questions

1. Quel est l’intérêt d’utiliser les modules writer et reader au lieu d’interfacer directement le module bubble au module dataRam ?

Utiliser des modules intermédiaires permet d’occulter le fonctionnement du module dataRam. On obtient ainsi une meilleure souplesse pour modifier les modules bubble et dataram en conservant leur compatibilité.

1. Aurait-il été possible d’implémenter la communication handshake du channel Reader dans le modèle AT à l’aide d’une sc\_method plutôt que d’un sc\_thread ? Expliquez votre réponse.

Non, il n’aurait pas été possible parce que pour qu’une méthode puisse s’exécuter il faut qu’il y ait une liste de sensitivité. Comme le handshaking demande de l’attente sur un port, il y aura a chaque fois un redémarrage de la méthode.